VLSM Hoszt szám=alhálózat eszközeinek száma + alapértelmezett átjáró

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| álózat: 200.1.1.0/24 | | | | | | |
| Hálózat neve | Hoszt szám | Alhálózat címe | Kiosztható címek | Üzenetszórás | Prefix | Alhálózati maszk |
| Net-A | 60 |  |  |  |  |  |
| Net-B | 50 |  |  |  |  |  |
| Net-C | 10 |  |  |  |  |  |
| Net-D | 10 |  |  |  |  |  |
| Net-E | 2 |  |  |  |  |  |
| Net-F | 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hálózat: 199.9.9.0/24 | | | | | | |
| Hálózat neve | Hoszt szám | Alhálózat címe | Kiosztható címek | Üzenetszórás | Prefix | Alhálózati maszk |
| Net-A | 20 |  |  |  |  |  |
| Net-B | 15 |  |  |  |  |  |
| Net-C | 10 |  |  |  |  |  |
| Net-D | 10 |  |  |  |  |  |
| Net-E | 5 |  |  |  |  |  |